Назва закупівлі: **Ротаційно-вакуумний концентратор RVC 2-25 CDplus (MARTIN CHRIST, Німеччина) або еквівалент**

Класифікатор та його відповідний код: **ДК 021:2015:38430000-8: Детектори та аналізатори**

Процедура закупівлі: **Відкриті торги**

Очікувана вартість: **249 700,00 UAH з ПДВ**

Дата оприлюднення: **19 листопада 2021 року**

Детальна інформація за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-19-006496-b>

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

При проведенні даної процедури закупівлі Замовник встановлює наступні якісні та кількісні вимоги щодо предмета закупівлі:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування Товару | Од.вим | Кількість |
| 1 | Ротаційно-вакуумний концентратор RVC 2-25 CDplus (виробник - MARTIN CHRIST, Німеччина; артикул (Order number) 101225) або еквівалент | шт | 1 |

**1. Якість Товару, Технічні характеристики:**

|  |
| --- |
| Камера з нержавіючої сталі з можливістю нагріву до температури +80 °C |
| Кришка із скла, стійкого до дії розчинників та інших агресивних речовин, і з вікном спостереження |
| Система магнітного керування |
| Пристрій безпечного блокування |
| Рідинно-кристалічний дисплей з системою контролю процесу |
| Повна сумісність з вакуумним діафрагмовим насосом MZ 2C (Німеччина) |
| Повна сумісність з вакуумним шлангом, включаючи стандартне фланцеве з'єднання  DN 16/16 ISO-KF для підключення до вакуумного насоса для концентратору RVC 2-25 (MARTIN CHRIST, Німеччина) |
| Повна сумісність з «охолоджувальною пасткою» (cooling trap) «CT 02-50» (MARTIN CHRIST, Німеччина) |
| Таймер процесу від 1 хвилини до 200 годин з дискретністю 1 хвилина |
| Гарантована швидкість обертів ротору 1350 об/хв |
| 230 V, 50/60 Hz |
| Гарантійний термін експлуатації не менше 12 місяців |

1) У разі поставки неякісного, вживаного або такого, що не відповідає технічним вимогам товару, постачальник зобов’язується замінити його *(надати письмове підтвердження у довільній формі)*.

2) Учасник повинен надати копії сертифікатів від виробника, завірені підписом і печаткою Учасника (у разі надання сертифікатів іноземною мовою, вони повинні мати переклад українською мовою), які офіційно підтверджують якість Товару.

3) Учасник повинен надати Гарантійний лист, складений в довільній формі за підписом Постачальника, щодо гарантійного терміну Товару не менше 12 місяців.

4) Учасник повинен надати Інструкцію по експлуатації Товару від виробника, перекладену на українську мову, за підписом Постачальника Товару.

**2. Умови поставки Товару:** повинно проводитись з дотриманням вимог до зберігання та транспортування Товару*.* Постачальник виконує доставку, встановлення та пусконалагоджувальні роботи Товару (Обладнання) у приміщенні Покупця за адресою вул. Астрономічна, 33, лабораторний корпус 2, поверх 3, м. Харків *(надати письмове підтвердження у довільній формі).*

**3. Упаковка Товару:** повинно поставлятись виключно в пакуванні виробника *(надати письмове підтвердження у довільній формі).*

**Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі, повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля,** відповідати вимогам Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших чинних нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії.

**У разі, якщо пропозиція Учасника не відповідає вимогам щодо якісної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі встановленим даною тендерною документацією, або учасник не в змозі виконати умови які визначені Замовником в даній тендерній документації, пропозиція відхиляється.**