|  |
| --- |
| Назва закупівлі: **Питна вода (в бутлях ємністю 18,9 л)**Класифікатор та його відповідний код: **ДК 021:2015: 41110000-3: Питна вода**Процедура закупівлі: **Відкриті торги з особливостями**Очікувана вартість: **600 000,00 UAH з ПДВ**Дата оприлюднення: **10 листопада 2022 року**Детальна інформація за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-10-013399-a> |

**Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги щодо предмета закупівлі**

При проведенні даної процедури закупівлі Замовник встановлює наступні технічні,

якісні та кількісні критерії предмету закупівлі:

**1. Вимоги до питної води (в бутлях ємністю 18,9л.):**

1. Природна питна вода, негазована та повністю придатна для споживання людиною як у сирому так і в кип’яченому вигляді.

2. Органолептичні, фізико-хімічні та санітарно-токсикологічні показники питної води повинні відповідати нормам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» та стандартам якості ДСТУ ISO 22000:2007, ДСТУ ISO 9001:2009.

2.1. Учасник повинен надати інформацію про предмет закупівлі заповнивши **Таблицю 1** та інформацію про обладнання,компенсаційну вартість при втраті/ пошкодженні за одиницю, що надаватиметься в тимчасове користування і тару, заповнивши  **Таблицю 2.1** Додатку 4 документації.

3. Питна вода поставляється в полікарбонатних бутлях ємністю 18,9л. із зазначенням дати розливу.

4. Строк придатності: не менше 3 місяців. Термін придатності Товару на момент поставки повинен становити не менше 90% від загального терміну придатності, зазначеному на етикетці/кришці.

5. Умови зберігання: при температурі від 50С до 200С

6. Корок та горловина бутля повинні бути покриті одноразовим ковпачком з відповідним полімерним стікером захисту, який свідчить про ідентичність товару та захищає його від підробок. Дата виготовлення та номер партії зазначені на пробці/бутлі.

 **Таблиця 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару\*** | **Технічні характеристики товару, що пропонуються Учасником\*\*** |
| 1 |  |  |

**\* *у стовпчику «Найменування товару» вказується торгова марка товару, назва виробника товару та країна походження;***

**\*\* *у стовпчику «Технічні характеристики товару, що пропонуються Учасником», зазначається точний фізико-хімічний склад води, органолептичні та інші*** ***властивості предмету закупівлі, в т.ч. строк придатності до споживання та умови зберігання.***

МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  *(підпис керівника учасника)*

**2. Технічні вимоги до обладнання:**

1. Обладнання, що передається в тимчасове користування, має бути у справному стані, без механічних пошкоджень і забруднень та безпечним для використання.

2. Санітарна обробка та дезінфекція обладнання проводиться кожні 6 (шість) місяців використання такого обладнання та заправку балонів СО2 (у разі закінчення СО2), протягом терміну дії договору, що буде укладено за результатами процедури.

3. Санітарна обробка обладнання проводиться в спеціально обладнаних приміщеннях Продавця з дотриманням вимог санітарії, з обов’язковим відповідним маркуванням дати проведення такої санітарної обробки. На час проведення санітарної обробки Продавець надає Покупцю в тимчасове користування аналогічне обладнання або замінює його на таке, що вже пройшло санітарну обробку. Вивезення та повернення обладнання оформлюється Актом прийому-передачі обладнання та здійснюється на ризик, за рахунок та силами Продавця.

4. Технічні характеристики обладнання наведено в **Таблиці 2**.

**Таблиця 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** **з/п** | **Найменування****обладнання і тари** | **Технічні характеристики**  |
| 1 | **Кулер нагрів/охолодження** | Тип встановлення – підлоговийРозміщення бутля – верхнє зовнішнєОхолодження: 4ОС-100СНагрівання: 85ОС-920СТип кранів: натискання стаканомСпоживна потужність: до 1,8 кВт/доба |
| 2 | **Кулер СО2****нагрів-охолодження** | Тип встановлення – підлоговийРозміщення бутля – верхнє зовнішнєОхолодження: 4ОС-100СНагрівання: 85ОС-920СТип кранів: натискання стаканомДля отримання газованої води (середньогазованої/сильногазованої)Споживна потужність: до 2 кВт/доба |
| 3 | **Помпа ручна** | Ручний механічний насос, що закріплюється на горловині бутля після зняття кришки. Висота: 70 см. Разом з бутлем |
| 4 | **Бутель 18,9 л** | Бутель виготовлений з полікарбонатуОб’єм: 18,9 л. |

 **Таблиця 2.1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування обладнання, що надаватиметься в тимчасове користування,** **і тари\*** | **Технічні характеристики, що пропонуються Учасником \*\*** | **Компенсаційна вартість\*\*\* при втраті/ пошкодженні за одиницю** **(грн. з ПДВ/ без ПДВ**)  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

**\* *у стовпчику «Найменування обладнання, що надаватиметься в тимчасове користування, і тари» вказується торгова марка, назва виробника;***

**\*\* *у стовпчику «Технічні характеристики що пропонуються Учасником», зазначаються технічні характеристики обладнання, тип встановлення, температури нагріву/охолодження (*0С)*, споживна потужність (кВт) і т.д..***

***\**\*\**Компенсаційна вартість не може перевищувати середньоринкову вартість обладнання і тари станом на дату подання пропозиції .***

МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  *(підпис керівника учасника)*

**3. Перелік адрес покупця для постачання питної води, орієнтовна середня кількість одиниць (бутлів) у місяць та кількість обладнання, що використовується для її розливу та надаватиметься в тимчасове користування наведено в Таблиці 3.**

 **Таблиця 3.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва населеного пункту\*** | **Адреса \*** | **Орієнтовна середня кількість, одиниць (бутлів) у місяць\*** | **Кулер нагрів/охолодження (кількість, од)\*** | **Кулер СО2****нагрів-охолодження (кількість, од.)\*** | **Помпа ручна (кількість, од.)\*** |
| 1 | м. Київ | вул. Амосова, буд. 9 | 20 | 2 | - | - |
| 2 | м. Київ | вул. Л. Курбаса, буд. 2-Б | 30 | 2 | - | - |
| 3 | м. Київ | вул. Антона Цедіка, буд. 14 | 80 | 6 | - | 1 |
| 4 | м. Київ | вул. Смоленська, буд. 10 | 420 | 21 | 7 | 16 |
| Всього на рік: | 6600 | 31 | 7 | 17 |

\**ЗАМОВНИК МОЖЕ ЗМІНЮВАТИ ПЕРЕЛІК АДРЕС ДЛЯ ПОСТАЧАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ*

**Для підтвердження якості питної води та тари/бутля Учасник повинен надати в складі пропозиції наступні документи (в електронному (сканованому) вигляді):**

1. Засвідчену підписом уповноваженої особи Учасника та скріплену печаткою Учасника (за наявності) копію протоколу випробувань питної води на відповідність національним стандартам, міжнародним та регіональним стандартам (*на підприємствах питного водопостачання, що мають декілька водозаборів, протокол випробувань складається для кожного водозабору окремо з урахуванням його особливостей*), виданий атестованими лабораторіями підприємств питного водопостачання населення або установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної служби України та дійсний на момент подання пропозиції Учасником.

2. Засвідчену підписом уповноваженої особи Учасника та скріплену печаткою Учасника (за наявності) копії Висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на тару (бутель) на відповідність продукції вимогам діючого санітарного законодавства України, виданий виробнику тари (бутля) та дійсний на момент розкриття пропозиції Учасника.

3. Засвідчені підписом уповноваженої особи Учасника та скріплені печаткою Учасника (за наявності) копії сертифікатів ISO – 9001, 22000, виданих виробнику Товару на його власне виробництво Товару, що є предметом даної закупівлі.

**Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі, повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля,** відповідати вимогам Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших чинних нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії (надати довідку у довільній формі).

**У разі, якщо Пропозиція не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.**