|  |
| --- |
| Назва закупівлі: **Мережеве обладнання**  Класифікатор та його відповідний код: **ДК 021:2015: 32420000-3: Мережеве обладнання**  Процедура закупівлі: **Відкриті торги з особливостями**  Очікувана вартість: **15 300,00 UAH з ПДВ**  Дата оприлюднення: **24 травня 2023 року**  Детальна інформація за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-24-011045-a> |

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Вимоги необхідні до обладнання технічні (якісні), кількісні характеристики**

1. Все обладнання повинно бути новим, не бувшим у використанні або відновленим.
2. Запропонований товар не повинен мати статус EOL/EOS (End-of-Life/End-of-Support) або подібного.
3. Пропоновані моделі обладнання повинні бути сучасними, та такими, що мають останні стабільні версії програмного забезпечення.
4. Обладнання, повинно бути виготовлено в країнах, на які не розповсюджуються обмеження в торговельних відносинах по торгових міжнародних договорах уряду України.
5. Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати копію (копії) авторизаційного листа від виробника (або виробників) обладнання (або офіційного представництва в Україні) щодо повноважень Учасника на постачання такого обладнання. Лист (листи) повинен бути адресований Замовнику з зазначенням номеру оголошення та назви предмету закупівлі.

**Технічні вимоги до предмета закупівлі:**

1. **Комутатор тип 1 - 8 шт.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва** | **Вимоги** |
| 1. | Стандарти та протоколи | IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x |
| 2. | Інтерфейс | 8 портів 10/100/1000 Мбіт / с, автоузгодження, Auto-MDI / MDIX |
| 3. | Switching Capacity | 16 Гбіт/с |
| 4. | Швидкість пересилання пакетів | 11,9 мільйона пакетів в секунду |
| 5. | Таблиця MAC адрес | 4K |
| 6. | Пам'ять буферу пакетiв | 1,5 МБ |
| 7. | Сертифікат | CE, FCC, RoHS |
| 8. | Упаковка містить | 8-портовий гігабітний комутатор  Адаптер живлення  Керівництво з налаштування |
| 9. | Тип | Не керований |
| 10. | Гарантія або сервісна підтримка | Гарантія не менше 2 років. Гарантія повинна включати заміну компонент, що вийшли з ладу, доступ до оновлень ПЗ |

1. **Комутатор тип 2 - 6 шт.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва** | **Вимоги** |
| 1. | Стандарти та протоколи | IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x |
| 2. | Інтерфейс | 5 портів 10/100/1000 Мбіт/с з автоузгодженням, з роз'ємами RJ45 (авто-MDI/MDIX) |
| 3. | Switching Capacity | 10 Гбіт/с |
| 4. | Сертифікат | CE, FCC, RoHS |
| 5. | Упаковка містить | 5-портовий настільний комутатор 10/100/1000 Мбіт/с  Блок живлення  Керівництво з встановлення |
| 6. | Тип | Не керований |
| 7. | Гарантія або сервісна підтримка | Гарантія не менше 2 років. Гарантія повинна включати заміну компонент, що вийшли з ладу, доступ до оновлень ПЗ |

**3. ДИСК DVD+R – 300 штук (3 упаковки по 100 штук в кожній)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип носія: | DVD+R (DVD-5) |
| 2. | Місткість: | 4,7GB |
| 3. | Макс. швидкість запису: | 16х |
| 4. | Тривалість запису відео: | 120min |
| 5. | Тип упаковки: | bulk |
| 6. | Кількість в упаковці: | 100 шт |

Учасник повинен гарантувати дотримання норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час постачання товару, що є предметом закупівлі (надати довідку в довільній формі).