|  |
| --- |
| Назва закупівлі: **Жалюзі**Класифікатор та його відповідний код: **39510000-0 Вироби домашнього текстилю**Тип закупівлі: **Відкриті торги з особливостями**Очікувана вартість: **140 800,00 грн з ПДВ**Дата оприлюднення: **11 червня 2025 року**Детальна інформація за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-06-11-010841-a> |

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

 Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Технічні, якісні характеристики Товару** | **Одиниця виміру** | **К-сть** |
| 1 | Алюмінієві горизонтальніжалюзі | **Матеріал:** алюміній. **Напрямок:** горизонтальні. **Колір:** білий (двосторонні) ТН15129**Комплектність:** 1) карниз у зібраному вигляді; 2) ламелі горизонтальні 25 мм; 3) шнур керування; 4) поворотний прут; 5) нижня планка; 6) з’єднувальний шнур. 7) нижня фіксація В комплект входять кріпильні деталі та метизні вироби. Всі горизонтальні жалюзі комплектуються нижньою фіксацією.Всі рухомі частини повинні рухатись плавно, без заїдань та ривків. **Система регулювання (зліва або справа):** уточнюється учасником при замовленні партії Товару. **Спосіб кріплення:** жалюзі кріпляться до віконних блоків на саморізи..  | комплект | 120 |

Схематичне зображення вікон наведено в Таблиці 2

 **Таблиця 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **н/п** | **Розташування** | **Опис** | **Схематичне зображення вікон**  | **Розміри** |
| 1 | Коридор(віварій 3-й поверх Головного корпусу) | Необхідно два комплекти жалюзі.Одна стулка глуха, одна на відкриття |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

 | Розмір віконного блоку1,75 м.\*1,54 м. Площа віконного блоку2,70 м2 |
| 2 | Коридор(4-й поверх Адміністративного корпусу) | Необхідно два комплекти жалюзі.Одна стулка глуха, одна на відкриття |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

 | Розмір віконного блоку1,93 м.\*1,8 м. Площа віконного блоку3,47 м2 |
| 3 | Мийочна(віварій 3-й поверх Головного корпусу) | Необхідно три комплекти жалюзіВерхні та одна нижня стулки – глухі, одна нижня стулка на відкриття |

|  |
| --- |
| 1 |
| 2 | 3 |

 | Розмір віконного блоку 2,05 м.\*2,1м.Площа віконного блоку4,30 м2 |
| 4 | Коридор (бр.)(віварій 3-й поверх Головного корпусу) | Необхідно три комплекти жалюзіВерхні та одна нижня стулки – глухі, одна нижня стулка на відкриття |

|  |
| --- |
| 1 |
| 2 | 3 |

  | Розмір віконного блоку 2,03 м.\*2,09 мПлоща віконного блоку4,24 м2 |
| 5 | Коридор (бр.)(віварій 3-й поверх Головного корпусу) | Необхідно три комплекти жалюзіВерхні та одна нижня стулки – глухі, одна нижня стулка на відкриття |

|  |
| --- |
| 1 |
| 2 | 3 |

 |  Розмір віконного блоку 2,03 м.\*2,09 мПлоща віконного блоку4,24 м2 |
| 6 | Коридор (бр.)(віварій 3-й поверх Головного корпусу) | Необхідно три комплекти жалюзіВерхні та одна нижня стулки – глухі, одна нижня стулка на відкриття |

|  |
| --- |
| 1 |
| 2 | 3 |

  | Розмір віконного блоку 2,03 м.\*2,09 мПлоща віконного блоку4,24 м2 |
| 7 | Кабінет № 63 (3-й поверх Лабораторного корпусу)  | Необхідно чотири комплекти жалюзіВерхні та дві нижніх – глухі, одна нижня на відкриття |

|  |
| --- |
| 1 |
|  2 | 3 | 4 |

 | Розмір віконного блоку2,59 м.\*2,28 м.Площа віконного блоку5,90 м2 |
| 8 | Кабінет № 63 (3-й поверх Лабораторного корпусу) | Необхідно чотири комплекти жалюзіВерхні та дві нижніх – глухі, одна нижня на відкриття |

|  |
| --- |
| 1 |
|  2 | 3 | 4 |

 | Розмір віконного блоку2,55 м.\*2,29 м.Площа віконного блоку5,84 м2 |
| 9 | Кабінет № 65 (3-й поверх Лабораторного корпусу) | Необхідно чотири комплекти жалюзіВерхні та дві нижніх – глухі, одна нижня на відкриття |

|  |
| --- |
| 1 |
|  2 | 3 | 4 |

 | Розмір віконного блоку2,57 м.\*2,29 м.Площа віконного блоку5,89 м2 |
| 10 | Кабінет № 65 (3-й поверх Лабораторного корпусу) | Необхідно чотири комплекти жалюзіВерхні та дві нижніх – глухі, одна нижня на відкриття |

|  |
| --- |
| 1 |
|  2 | 3 | 4 |

 | Розмір віконного блоку2,57 м.\*2,29 м.Площа віконного блоку5,89 м2 |
| 11 | Кабінет № 67(3-й поверх Лабораторного корпусу) | Необхідно чотири комплекти жалюзіВерхні та дві нижніх – глухі, одна нижня на відкриття |

|  |
| --- |
| 1 |
|  2 | 3 | 4 |

 | Розмір віконного блоку2,55 м.\*2,27 м.Площа віконного блоку5,80 м2 |
| 12 | Кабінет № 67(3-й поверх Лабораторного корпусу) | Необхідно чотири комплекти жалюзіВерхні та дві нижніх – глухі, одна нижня на відкриття |

|  |
| --- |
| 1 |
|  2 | 3 | 4 |

 | Розмір віконного блоку2,54 м.\*2,29 м.Площа віконного блоку5,81 м2 |
| 13 | Кабінет № 71 (3-й поверх Лабораторного корпусу) | Необхідно чотири комплекти жалюзіВерхні та дві нижніх – глухі, одна нижня на відкриття |

|  |
| --- |
| 1 |
|  2 | 3 | 4 |

 | Розмір віконного блоку2,55 м.\*2,30 м.Площа віконного блоку5,87 м2 |
| 14 | Кабінет № 71 (3-й поверх Лабораторного корпусу) | Необхідно чотири комплекти жалюзіВерхні та дві нижніх – глухі, одна нижня на відкриття |

|  |
| --- |
| 1 |
|  2 | 3 | 4 |

 | Розмір віконного блоку2,54 м.\*2,29 м.Площа віконного блоку5,84 м2 |
| 15 | Кабінет № 72 (3-й поверх Лабораторного корпусу) | Необхідно чотири комплекти жалюзіВерхні та дві нижніх – глухі, одна нижня на відкриття |

|  |
| --- |
| 1 |
|  2 | 3 | 4 |

 | Розмір віконного блоку2,55 м.\*2,30 м.Площа віконного блоку5,87 м2 |
| 16 | Кабінет № 72 (3-й поверх Лабораторного корпусу) | Необхідно чотири комплекти жалюзіВерхні та дві нижніх – глухі, одна нижня на відкриття |

|  |
| --- |
| 1 |
|  2 | 3 | 4 |

 | Розмір віконного блоку2,56 м.\*2,30 м.Площа віконного блоку5,89 м2 |
| 17 | Кабінет № 70 (3-й поверх Лабораторного корпусу) | Необхідно чотири комплекти жалюзіВерхні та дві нижніх – глухі, одна нижня на відкриття |

|  |
| --- |
| 1 |
|  2 | 3 | 4 |

 | Розмір віконного блоку2,55 м.\*2,30 м.Площа віконного блоку5,87 м2 |
| 18 | Кабінет № 70 (3-й поверх Лабораторного корпусу) | Необхідно чотири комплекти жалюзіВерхні та дві нижніх – глухі, одна нижня на відкриття |

|  |
| --- |
| 1 |
|  2 | 3 | 4 |

 | Розмір віконного блоку2,55 м.\*2,30 м.Площа віконного блоку5,87 м2 |
| 19 | Кабінет № 66(3-й поверх Лабораторного корпусу) | Необхідно чотири комплекти жалюзіВерхні та дві нижніх – глухі, одна нижня на відкриття |

|  |
| --- |
| 1 |
|  2 | 3 | 4 |

 | Розмір віконного блоку2,58 м.\*2,30 м.Площа віконного блоку5,93 м2 |
| 20 | Кабінет № 66 (3-й поверх Лабораторного корпусу) | Необхідно чотири комплекти жалюзіВерхні та дві нижніх – глухі, одна нижня на відкриття |

|  |
| --- |
| 1 |
|  2 | 3 | 4 |

 | Розмір віконного блоку2,58 м.\*2,30 м.Площа віконного блоку5,93 м2 |
| 21 | Кабінет № 68 (3-й поверх Лабораторного корпусу) | Необхідно чотири комплекти жалюзіВерхні та дві нижніх – глухі, одна нижня на відкриття |

|  |
| --- |
| 1 |
|  2 | 3 | 4 |

 | Розмір віконного блоку2,56 м.\*2,30 м.Площа віконного блоку5,89 м2 |
| 22 | Кабінет № 68 (3-й поверх Лабораторного корпусу) | Необхідно чотири комплекти жалюзіВерхні та дві нижніх – глухі, одна нижня на відкриття |

|  |
| --- |
| 1 |
|  2 | 3 | 4 |

 | Розмір віконного блоку2,58 м.\*2,28 м.Площа віконного блоку5,88 м2 |
| 23 | Кабінет № 62б (3-й поверх Лабораторного корпусу) | Необхідно чотири комплекти жалюзіВерхні та дві нижніх – глухі, одна нижня на відкриття |

|  |
| --- |
| 1 |
|  2 | 3 | 4 |

 | Розмір віконного блоку2,60 м.\*2,28 м.Площа віконного блоку5,90 м2 |
| 24 | Кабінет Завідувача Лабораторією (3-й поверх Лабораторного корпусу) | Необхідно чотири комплекти жалюзіВерхні та дві нижніх – глухі, одна нижня на відкриття |

|  |
| --- |
| 1 |
|  2 | 3 | 4 |

 | Розмір віконного блоку2,60 м.\*2,28 м.Площа віконного блоку5,90 м2 |
| 25 | Кабінет № 60а (3-й поверх Лабораторного корпусу) | Необхідно чотири комплекти жалюзіВерхні та дві нижніх – глухі, одна нижня на відкриття |

|  |
| --- |
| 1 |
|  2 | 3 | 4 |

 | Розмір віконного блоку2,53 м.\*2,28 м.Площа віконного блоку5,77 м2 |
| 26 | Кабінет № 60б(3-й поверх Лабораторного корпусу) | Необхідно чотири комплекти жалюзіВерхні та дві нижніх – глухі, одна нижня на відкриття |

|  |
| --- |
| 1 |
|  2 | 3 | 4 |

 | Розмір віконного блоку2,60 м.\*2,28 м.Площа віконного блоку5,93 м2 |
| 27 | Кабінет № 91(4-й поверх Лабораторного корпусу) | Необхідно чотири комплекти жалюзіВерхня стулка з вентиляцією.Верхні та дві нижніх – глухі, одна нижня на відкриттяНа зображенні зазначено «Вентиляція» - на дану стулку (вікно) жалюзі не потрібні, роміри стулки «Вентиляції» (Ш\*В): 0,85\*0,45 м. |

|  |  |
| --- | --- |
| Венти-ляція |  1 |
| 2 | 3 | 4 |

 | Розмір віконного блоку2,56 м.\*2,30 м.Площа віконного блоку5,89 м2 |
| 28 | Кабінет № 91(4-й поверх Лабораторного корпусу) | Необхідно чотири комплекти жалюзіВерхні та дві нижніх – глухі, одна нижня на відкриття |

|  |
| --- |
| 1 |
| 2 | 3 | 4 |

 | Розмір віконного блоку2,57 м.\*2,30 м.Площа віконного блоку5,91 м2 |
| 29 | Кабінет № 93(4-й поверх Лабораторного корпусу) | Необхідно чотири комплекти жалюзіВерхня стулка з вентиляцією.Верхні та дві нижніх – глухі, одна нижня на відкриттяНа зображенні зазначено «Вентиляція» - на дану стулку (вікно) жалюзі не потрібні, роміри стулки «Вентиляції» (Ш\*В): 0,85\*0,45 м. |

|  |  |
| --- | --- |
| Венти-ляція |  1 |
| 2 | 3 | 4 |

 | Розмір віконного блоку2,55 м.\*2,28 м.Площа віконного блоку5,81 м2 |
| 30 | Кабінет № 93(4-й поверх Лабораторного корпусу) | Необхідно чотири комплекти жалюзіВерхні та дві нижніх – глухі, одна нижня на відкриття |

|  |
| --- |
| 1 |
| 2 | 3 | 4 |

 | Розмір віконного блоку2,57 м.\*2,28 м.Площа віконного блоку5,86 м2 |
| 31 | Кабінет № 95(4-й поверх Лабораторного корпусу) | Необхідно чотири комплекти жалюзіВерхня стулка з вентиляцією.Верхні та дві нижніх – глухі, одна нижня на відкриттяНа зображенні зазначено «Вентиляція» - на дану стулку (вікно) жалюзі не потрібні, роміри стулки «Вентиляції» (Ш\*В): 0,85\*0,45 м. |

|  |  |
| --- | --- |
| Венти-ляція |  1 |
| 2 | 3 | 4 |

 | Розмір віконного блоку2,57 м.\*2,30 м.Площа віконного блоку5,91 м2 |
| 32 | Кабінет № 95(4-й поверх Лабораторного корпусу) | Необхідно чотири комплекти жалюзіВерхні та дві нижніх – глухі, одна нижня на відкриття |

|  |
| --- |
| 1 |
| 2 | 3 | 4 |

 | Розмір віконного блоку2,56 м.\*2,30 м.Площа віконного блоку5,89 м2 |
|  |  |  |  | **Всього загальна площа віконних блоків разом з рамами - 175,93 м2** |

**Примітка: у разі наявності в Таблиці 1** та **Таблиці 2 посилань на конкретну торгівельну марку, фірму, патент, конструкції або тип предмету закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати наявним вираз «або еквівалент».**

**Для підтвердження якості товару Учасник повинен надати в складі пропозиції наступні документи (в електронному (сканованому) вигляді):**

1. Засвідчену підписом уповноваженої особи Учасника та скріплену печаткою Учасника копію чинного на дату подання пропозиції висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на алюмінієву стрічку, з якої буде виготовлений Товар.
2. У складі цінової пропозиції Учасник повинен надати лист, що підтверджує гарантійний строк на Товар, що вимагається Замовником - 18 місяців. Лист повинен бути дійсний в період подачі пропозицій, мати вихідний номер та дату із зазначенням номеру закупівлі.
3. Учаснику необхідно, особисто відвідати та оглянути місце постачання та монтажу Товару, здійснити всі необхідні заміри жалюзі, оцінити можливості поставки товару та надання послуг з демонтажу наявних жалюзі, монтажу Товару, їх види та обсяги. Виконання цієї вимоги повинно бути документально зафіксовано, для чого Учасники закупівлі надають у складі тендерної пропозиції підписаний уповноваженою особою замовника та представником учасника Акт огляду об’єкта.

Приймання-передача Товару здійснюється партіями, при виникненні потреби, протягом строку дії Договору, протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання заявки від Замовника.

Місце поставки: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 14 , Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України».

Оплата за поставлений та встановлений товар здійснюється Покупцем протягом 30 (тридцяти) банківських днів від дати підписання Сторонами видаткових накладних.

**Учасник повинен передбачити застосування заходів із захисту довкілля (про що у складі пропозиції Учасником надається довідка у довільній формі), а саме:**

- не порушувати екологічні права і законні інтереси Замовника;

- поставляти товар, який відповідає всім вимогам якості та екологічної безпеки, що в подальшому не призведе до негативних наслідків для людей та довкілля під час його використання;

- дотримуватись норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час постачання товару, що є предметом закупівлі.

**У разі, якщо Пропозиція не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.**