|  |
| --- |
| Назва закупівлі: **Запасні частини та витратні матеріали для хроматографів**Класифікатор та його відповідний код: **ДК 021:2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори**Процедура закупівлі: **Відкриті торги**Очікувана вартість: **1 343 216,90 UAH з ПДВ**Дата оприлюднення: **11 січня 2022 року**Детальна інформація за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-11-000764-c> |

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

При проведенні даної процедури закупівлі Замовник встановлює наступні якісні та кількісні вимоги щодо предмета закупівлі:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Кат.№** | **Найменування** | **Кількість** | **Од.** |
|
|  | 5041-2168 | 5041-2168 фільтр розчинника вхідний скловолоконний | 8,000 | шт |
|  | G1313-87201 | G1313-87201 голка автосамплера G1313A | 2,000 | шт |
|  | G1329-87017 | G1329-87017 сідло голки автосамплера, 0,17 мм | 2,000 | шт |
|  | G1315-60015 | **\***G1315-60015 Мікрокомірка 6 мм 1,7 мкл 400 бар | 1,000 | шт |
|  | G1329-60009 | **\***G1329-60009 пристрій подачі віал для автосамплеру G1313A | 1,000 | шт |
|  | G1314-60101 | **\***G1314-60101 лампа дейтерієва, RFID, для детекторів G314D/E/F | 2,000 | шт |
|  | G1103-60001 | **\***G1103-60001 вольфрамова лампа для діодно-матричного детектору, G1315A/B/C/D та G1365A/B/C/D | 1,000 | шт |
|  | 2140-0605 | **\***2140-0605 дейтерієва лампа в зборі 8453 | 1,000 | шт |
|  | G4226-68735 | G4226-68735 набір для проведення ТО автосамплера G4226A | 1,000 | паков |
|  | 01080-68704 | 01080-68704 Ізократичний стандарт, ампула 0,5 мл | 1,000 | шт |
|  | 8500-6917 | 8500-6917 набір стандартів кофеїну для LC/MS, концентрації 0.5, 1, 5, 25, 50мкг/мл, у воді | 1,000 | паков |
|  | 0905-1717 | 0905-1717 Прокладка дозуючого присторою автосамплеру 1290 LC | 1,000 | шт |
|  | 036-11203-00 | О-кільце 4D P5 (036-11203), Shimadzu | 4,000 | паков |
|  |  201-35584 | Септа до інжектора (20 шт./уп.) (201-35584), Shimadzu | 5,000 | паков |
|  | 221-32126-08 | Ферула графітова G-0.8 (10 шт./пак) (221-32126-08), Shimadzu | 10,000 | паков |
|  |  221-32126-05 | Ферула графітова G-0.5 (10 шт./пак) (221-32126-05), Shimadzu | 10,000 | паков |
|  | 221-34618 | Мікродозатор 10 мкл, 10F-S-0.63 (221-34618), Shimadzu | 2,000 | шт |
|  |  221-41444-01 | Вставка скляна, SPLІТ (221-41444-01), Shimadzu | 2,000 | шт |
|  | N6101374 | N6101374 силіконове ущільнювальне кільце для скляного лайнера, 10 шт/уп | 1,000 | паков |
|  | 6059977 | Ферули для ГХ Perkin-Elmer, тип A, внут.д. кол.0.53 мм, внут. д. ферули 0,8 мм, 10 шт/уп, SGE (072655) | 5,000 | паков |
|  | 6059976 | Ферули для ГХ Agilent, тип В, внут.д. кол.0,32, внут. д. ферули 0,5 мм, 10 шт/уп, (072654) | 5,000 | паков |
|  | 6088109 | Ферули для ГХ Agilent, тип В, ID колонки 0.1 - 0.25, внут. д. ферулы 0,4 мм, 10 шт/уп, TRAJAN (072663) | 3,000 | паков |
|  | N6121001 | N6121001 кварцевий лайнер 4 мм, для інжекцій Split/Splitless, PerkinElmer | 2,000 | шт |
|  | 9003452 | Віали 20 мл, під обжимн. кришки N20, світле скло, пласке дно 22,5х75,5мм (9003452), (уп./100шт.) | 15,000 | паков |
|  | 9003460 | Кришка обжимна з септою ND20, силікон білий/PTFE беж., товщина 3,2 мм, 100 шт/уп., (9003460), LLG, уп.100 шт. | 15,000 | паков |
|  | 7085511 | Віали обжимні ND11, 1,5 мл, прозорі, пласке дно, 100 шт./пак. (7085511), LLG | 15,000 | паков |
|  | 7620828 | Віали з обжимним краєм, темне скло, 32х11,6 мм, ND11, 1,5мл, паков./1000 шт. (7620828), LLG | 1,000 | паков |
|  | 7050759 | Кришки алюмінієві обжимні ND11, PTFE red / Silicone white / PTFE red,100 шт./уп.,(7050759), LLG | 25,000 | паков |
|  | 6260742 | Віали, прозоре скло, з гвинтовим шир. горлом, з полем д/маркув.,1,5 мл, ND9, паков/100шт. (LLG, 6260742) | 100,000 | паков |
|  | 4001521 | Кришки з септами N 9, ПП, сині, з отвором, септа білий силікон/синій ПТФЕ, 100 шт./пак. | 100,000 | паков |
|  | 9221282 | Шприци для Perkin-Elmer ГХ автосаплера Калібр 23 (0,63) mm Об’єм 5 кмл | 2,000 | шт |
|  |  5021-1817 | 5021-1817 капіляр 0,17х150 мм, без фітингів | 10,000 | шт |
|  | 5021-1819 | 5021-1819 капіляр 0,17х400 мм, без фітингів | 5,000 | шт |
|  | 5065-9963 | 5065-9963 капіляр 0,17x900мм, без фітингів | 5,000 | шт |
|  | 5065-9933 | 5065-9933 капіляр 0,17х600 мм, без фітингів | 3,000 | шт |
|  | 5062-2418 | 5062-2418 фітинги та ферули 1/16in, SS, 10 шт/уп | 3,000 | паков |
|  | 5065-4454 | 5065-4454 фітинг и ферула, SS, 10шт/уп | 1,000 | паков |

***В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент".***

Еквівалентом розумінні даної документації є товар розміри, комплектація, матеріали, градація та інші стандартні характеристики якого абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі чи товар розміри, комплектація, матеріали, градація та інші стандартні характеристики якого є не гіршими порівняно з характеристиками товару, що є предметом закупівлі. Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів.

В разі якщо пропозицією учасника передбачаються еквівалентні товари (аналоги) до тих товарів, що є предметом закупівлі, учаснику в складі тендерної пропозиції необхідно додатково надати лист від виробника обладнання, що даний товар (еквівалент) може працювати з його обладнанням.

Упаковка Товару: повинно поставлятись виключно в пакуванні виробника. Маркування кожної одиниці Товару повинно мати каталожний номер виробника

У складі документів в пропозиції Учасник має надати гарантійний лист про відповідність запропанованого товару вимогам і технічним, якісним та кількісним характеристикам предмету закупівлі, визначеним у Додатку 4 до тендерної документації.

**\* - Постачальник гарантує, що запасні частини повністю сумісні з приладами Agilent Tech., США** (надати гарантійний лист в довільній формі).

**\* - На дані запасні частини має бути гарантійне обслуговування на строк гарантії. На запасні частини поширюється стандартна гарантія виробника строком 6 (шість) місяців з моменту їх встановлення при умові дотримання Замовником правил експлуатації Обладнання.**

*Гарантійне обслуговування полягає у тому, що Постачальник, протягом гарантійного терміну зобов'язується виконувати роботи з введення товару в експлуатацію,
технічного обслуговування, а також усувати виявлені недоліки
проданого товару (відхилення від вимог нормативного документа та
інформації про товар). Роботи з гарантійного обслуговування
виконуються для Покупця безоплатно.*

Учасник повинен гарантувати дотримання норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час постачання товару, що є предметом закупівлі (надати довідку в довільній формі).