|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва закупівлі: **Послуги з ремонту і технічного обслуговування легкових автомобілів**Класифікатор та його відповідний код: **ДК 021:2015: 50110000-9: Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання**Процедура закупівлі: **Відкриті торги**Очікувана вартість: **1 930 000,00 UAH з ПДВ**Дата оприлюднення: **17 лютого 2022 року**Детальна інформація за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-17-002141-c>**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі****Учасник повинен відповідати наступним вимогам** *(підтвердження вимог має бути надано Учасником у складі пропозиції)*:1. Предметом закупівлі, згідно умов даної документації конкурсних торгів є (Послуги з ремонту і технічного обслуговування легкових автомобілів) код **50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання** згідно Національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» Замовника з дати підписання договору протягом 2022 року, марка та перелік яких визначені у Додатку № 1 до Договору. 2. Місце надання послуг, що є предметом закупівлі: Станція технічного обслуговування Учасника в місті Київ, розташована на відстані не більше ніж 17 км від місця розташування транспортних засобів Замовника та мати зручні прямолінійні під’їзди. Транспортні засоби Замовника розміщуються за адресою: місто Київ вулиця Смоленська, будинок 10. *(надати копію документа, що підтверджує місцезнаходження приміщень СТО) та складу запасних частин Учасника (копія свідоцтва про право власності приміщень або копія договору оренди приміщень, чинного протягом всього строку дії договору про закупівлю).*3. Станція технічного обслуговування, за вимогою Замовника, має змогу організувати виїзд групи спеціалістів для надання технічної допомоги поза межами СТО, режим роботи СТО - **цілодобовий** (надається гарантійний лист).4. Учасник має бути авторизованим сервісним центром (станція технічного обслуговування автомобілів уповноваженого дилера Skoda, сертифікована за правилами, встановленими Виробником, Дистриб’ютором та/або компанією Skoda auto a.s.), який має право проведення гарантійних робіт протягом гарантійного терміну експлуатації автомобілів марки Skoda (надати скановані копії документів, які підтверджують право на проведення гарантійних робіт протягом гарантійного терміну експлуатації автомобілів марки Skoda) (для гарантійних автомобілів).5. Гарантійні терміни наданих послуг з ремонту і технічного обслуговування легкових автомобілів зазначаються в акті наданих послуг (акті виконаних робіт). Гарантія на надані Послуги і встановлені запасні (складові) частини надається відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України 28.11.2014 № 615 (далі – Правила), Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 30.03.1998 №102, Технологічним вимогам до засобів перевірки технічного стану, обслуговуванням і ремонту колісного транспорту, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 15.02.2012 № 106 та іншим нормативно-правовим документам.6. Запасні частини, вузли та агрегати, що використовуються Учасником при наданні послуг, повинні бути новими, оригінальними або їх еквівалентами та сертифікованими державними органами сертифікації.7. Станція технічного обслуговування Учасника повинна відповідати нижче зазначеним вимогам Замовника та мати власне або орендоване обладнання для ремонту та обслуговування на балансі підприємства Учасника за однією адресою (**Замовник має право додатково перевірити відповідність Учасника вказаним вимогам**): * наявність діагностичних автомобільних сканерів (версія не нижче ніж KTS 590);
* спеціалізоване ліцензійне програмне забезпечення для реалізації та належного підбору запасних частин;
* спеціалізоване ліцензійне програмне забезпечення для визначення інтенсивності (частоти) та трудомісткості технічного обслуговування автомобілів, технології їх ремонту та діагностики;
* наявність автопідйомників (всього не менше двадцяти, з яких не менше ніж два п’ятитонних);
* наявність мінімум двох стендів регулювання кутів розвалу/сходження коліс;
* не менше п’яти станків для шиномонтажних робіт та п’яти станків для балансування коліс;
* наявність обладнання для проведення шиномонтажних робіт та балансування коліс;
* наявність авто мийки;
* наявність обладнання для ремонту та заправки автомобільних кондиціонерів;
* наявність обладнання для відновлення пошкоджених дисків (металевих та легкосплавних);
* наявність цеху кузовного ремонту;
* наявність професійного (спеціалізованого) інструменту для ремонту та надання послуг з технічного обслуговування транспортних засобів.

Надати копії свідоцтва про державну метрологічну атестацію СТО та повірок (калібрування) вимірювальних засобів, виданих уповноваженим органом у сфері метрологічної діяльності:* Стенд регулювання розвалу і сходження коліс автомобілів;
* Штингенциркуль ШЦ-1;
* Мікрометр;
* Індикатор з цифровою індикацією відліку;
* Нутрометр індикаторний;
* Термометр цифровий;
* Димомір;
* Газоаналізатор;
* Стенд контролю ходової частини.

Для підтвердження інформації про наявність зазначеного в пункті 4 обладнання та матеріально-технічної бази, Учасник у складі своєї тендерної пропозиції, повинен надати довідку/лист, складений у довільній формі, яка повинна свідчити, що Учасник має обладнання, матеріально-технічну базу та технології для виконання вимог договору (із зазначенням обладнання).8. СТО Учасника повинна мати:* власне або орендоване приміщення складу та наявний запас автозапчастин, акумуляторних батарей, витратних матеріалів, паливно-мастильних матеріалів за однією адресою місцезнаходження приміщень СТО, наявність на складі необхідних запчастин має бути не менше 80% для проведення технічного обслуговування автомобілів Замовника;
* відповідну організаційну структуру (приймальний відділ, відділ запчастин, особу відповідальну за якість виконаних робіт);
* спеціалізоване ліцензійне програмне забезпечення для реалізації і правильного використання запчастин, інтервалів та трудомісткості чергового обслуговування автомобілів, технології їх ремонту та діагностики *(надати копію відповідного документу – ліцензійної угоди, договору, сертифікату, гарантійний лист.)*;
* наявність приміщення для оформлення замовлення клієнта та зал очікування.

9. Учасник повинен надати інформацію про застосування Учасником заходів із захисту довкілля із зазначенням їх переліку та копію документу, що підтверджує здійснення утилізації небезпечних відходів на підприємстві Учасника, а саме копію діючої ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, утилізація) або копію чинного протягом усього терміну надання послуг договору на утилізацію небезпечних відходів, з організацією, яка має ліцензію, що відповідає вимогам зазначеним вище. 10. Учасник повинен організувати безпечне зберігання автомобіля Замовника на території СТО, мати стоянку для зберігання не менше ніж десяти автотранспортних засобів Замовника та контрольно-пропускний пункт, відео-спостереження. Для підтвердження надати: довідку в довільній формі, копію плану території СТО, копії наказів про прийняття на роботу контролерів контрольно-пропускного пункту або копію договору про надання послуг цілодобової охорони. 11. Вимоги до якості та обсягу послуг, що надаються СТО:* якість послуг повинна відповідати технічним вимогам, загальноприйнятим умовам надання такого роду послуг та чинному законодавству України;
* станція технічного обслуговування Учасника, де будуть надаватися послуги з ремонту і технічного обслуговування легкових автомобілів Замовника повинна мати впроваджену систему управління якістю учасника, яка відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги». (*На підтвердження Учасник зобов’язаний надати копію чинного сертифікату на систему управління якістю);*
* конкретний перелік та вартість послуг, перелік запасних частин та матеріалів, що надаються Замовнику, строк надання послуг визначається у наряд-замовленні при кожному прийманні транспортних засобів на СТО;
* вартість запасних частин та витратних матеріалів розраховується за цінами Виконавця, що діяли на день оформлення наряду-замовлення, але не повинна перевищувати їх ринкову вартість на момент ремонту;
* вартість послуг, запасних частин та витратних матеріалів вказується у наряд-замовленнях та відповідних актах приймання-передачі наданих послуг (актах виконаних робіт).

Учасник повинен мати статус офіційного дилера в сфері гарантійного та післягарантійного обслуговування автомобілів марки SKODA *про що надається завірена копія свідоцтва або сертифікату від уповноваженої установи, організації, підприємства*. СТО Учасника повинно мати змогу обслуговувати автомобілі різних брендів (мультибренд), *про що надається завірена копія свідоцтва* BOSCH CAR SERVICE *від уповноваженої установи, організації, підприємства*.Кількість (обсяг) послуг, що є предметом закупівлі: **1300 людино/годин (нормо/годин);**.Перелік транспортних засобів Замовника, щодо яких надаються послуги за предметом закупівлі:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Марка/модель автомобіля (ТЗ) | Номер шасі (кузова, рами) | Рік випуску | Об’єм V(см куб.) |
| **Гарантійні автомобілі** |
| 1. | Skoda Superb | TMBAM8NP4NB300018 | 2021 | 1984 |
| 2. | Skoda Superb | TMBAM8NP3MB300025 | 2020 | 1984 |
| 3. | Skoda Octavia | TMBAR4NXXMY016236 | 2020 | 1498 |
| 4. | Skoda Octavia | TMBAR4NX9MY016955 | 2020 | 1498 |
| 5 | Skoda Octavia | TMBAR4NX4MY033288 | 2020 | 1498 |
| **Післягарантійні автомобілі** |
| 6. | Skoda Superb | TMBAL8NP5JB300381 | 2018 | 1795 |
| 7. | Skoda Octavia | TMBAD2NE5JB007945 | 2018 | 1795 |
| 8. | Skoda Octavia | TMBAD2NE6JB007579 | 2018 | 1795 |
| 9. | Fiat Doblo | ZFA22300005728705 | 2011 | 1368 |
| 10. | Ford Mondeo | WF0DXXGBBDCE50583 | 2012 | 1999 |
| 11. | Hyundai Sonata | KMHEC41CBCA476905 | 2012 | 2359 |
| 12. | Kia Magentis | КNAGE227395369730 | 2009 | 1998 |
| 13. | Kia Rio | KNADG411AB6790448 | 2011 | 1399 |
| 14. | Kia Rio | KNADG411AB6789871 | 2011 | 1399 |
| 15. | Mercedes - benz Viano | WDF63981313738191 | 2012 | 2143 |
| 16. | MG-350 | LSJA16E30DG011244 | 2012 | 1498 |
| 17. | Трактор Беларус 320.4 | 3200278 | 2018 | 1649 |

**Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі, передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля,** відповідати вимогам Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших чинних нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії (надати довідку у довільній формі).Розрахункова кількість нормо-годин, необхідних для виконання кожного виду робіт, не повинна перевищувати кількість нормо-годин, рекомендовану заводом-виробником транспортного засобу.10. У складі тендерної пропозиції учасник повинен надати вартість 1 н/г та загальну вартість послуг згідно з Таблицею 1.11. Обсяг послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів Замовника складається з:- сумарного обсягу послуг з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, який становить 1300 людино/годин (нормо/годин);- обсягу запасних частин та витратних матеріалів, які необхідно замінити або використати при наданні послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів який становить не менше 890 000,00 грн. з ПДВ.Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Загальна кількість л/г (н/г) | Вартість 1 л/г (н/г), грн. з ПДВ | Загальна вартість, грн. з ПДВ |
| 1 | Вартість послуг  | 1300 |  |  |
| 2 | Вартість запасних частин, експлуатаційної рідини, супутнього товару та витратних матеріалів |  |
| Всього з ПДВ (загальна вартість пропозицій складається з суми р. 1 та р. 2 |  |

 |