|  |
| --- |
| Назва закупівлі: **Перекис водню 35%, (флакон/150мл) для знезараження Станції асептичної обробки QUBE M2, BIOQUELL (Кьюб М2 Біокьюель)**Класифікатор та його відповідний код: **24310000-0: Основні неорганічні хімічні речовини**Тип закупівлі: **Відкриті торги з особливостями**Очікувана вартість: **180 448,00 грн з ПДВ**Дата оприлюднення: **16 травня 2025 року**Детальна інформація за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-05-16-009638-a> |

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Технічні та якісні характеристики | Од. вим. | Кількість |
| 1. | Перекис водню 35%, (флакон/150мл) для знезараження Станції асептичної обробки QUBE M2, BIOQUELL (Кьюб М2 Біокьюель)(паков/24 флакони)  | * концентрація перекису водню не менше ніж 35%
* сумісність з приладом QUBE М2, BIOQUELL - форма флакону має бути адаптована під форму приймального порту Станції асептичної обробки;
* кожен флакон повинен мати RFID-мітку, яка містить ідентифікатор кожного флакона, інформацію про номер серію та термін придатності реактиву, що дає можливість системі автоматично визначати об’єм реактиву, який використано з конкретного флакона.
 | паков. | 1 |

*\*У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз «або еквівалент» (при пропозиції Учасником еквіваленту зазначеного товару за Предметом закупівлі, обов’язкове надання у складі тендерної пропозиції повний опис запропонованого товару, фото запропонованого товару, посилання на вільні джерела інформації (сайт), де міститься інформація з технічними та якісним характеристикам запропонованого товару (відповідності усіх технічних та якісних характеристик запропонованого товару, з усіма технічними та усіма якісними характеристиками замовленого товару), відомості про виробника запропонованого товару та документальне підтвердження (сертифікат відповідності), повної відповідності усіх технічних та якісних характеристик запропонованого товару, з усіма технічними та усіма якісними характеристиками замовленого товару з обов'язковим відображенням у таблиці порівняльних характеристик. Всі технічні та якісні характеристики запропонованого товару повинні відповідати усім технічним та усім якісним характеристикам які висуває Замовник у Додатку 4 до тендерної документації до товару.*

*\*\*У складі тендерної пропозиції Учасник вказує назву товару, що пропонується Учасником до постачання, у тому вигляді, як буде зазначатися у специфікації до майбутнього договору про закупівлю та у видаткових накладних Учасника.*

Перекис водню 35%, (флакон/150 мл) використовуються при виконанні випробувань лікарських засобів за показником «Стерильність» у камері знезараження Станції асептичної обробки QUBE, BIOQUELL.

Виробником обладнання та предмету закупівлі є компанія BIOQUELL, таким чином використання витратних матеріалів того ж виробника підвищує надійність отриманої за їхньою допомогою інформації, а отже безпосередньо впливає на якість випробувань.

У разі поставки неякісного або такого, що не відповідає технічним вимогам товару, рівно як і такого, що є несумісним для роботи у камері знезараження Станції асептичної обробки QUBE, BIOQUELL постачальник зобов’язується замінити його на належний товар.

**Документи, які повинен надати Учасник закупівлі для підтвердження відповідності технічнім, якіснім та кількіснім характеристикам предмета закупівлі:**

1. Довідка у довільній формі, в якій повинна міститися інформація про технічні характеристики товару, який пропонується до постачання, назву виробника товару (**наявність шкали, яка відображує ступінь впливу перекису водню, що виражається в логарифмах зниження біонавантаження, є обов’язковою**).

2) Завірена Учасником копія сертифіката якості, паспорта, свідоцтва чи іншого документа на товар, в якому міститься інформація про технічні характеристики товару, що пропонується до постачання з перекладом українською мовою.

3) Гарантійний лист, складений в довільній формі за підписом Учасника, що термін придатності товару на момент поставки буде становити не менше 70% загального терміну придатності.

4) Гарантійний лист, відповідно до якого Учасник гарантує поставити Замовнику товар належної якості, у необхідній кількості та в установлені строки.

5) Лист виробника про те, що постачальник товару є авторизованим дистриб’ютором продукції Bioquell з перекладом українською мовою.

6) Учасник повинен гарантувати дотримання норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час постачання товару, що є предметом закупівлі (надати довідку в довільній формі).

***Примітка:*** *Технічна та інша документація, передбачена умовами Оголошення або вимогами до предмета закупівлі викладаються українською мовою. Документи, що мають відношення до пропозиції, надані мовою оригіналу повинні додатково мати переклад українською мовою.*