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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Код ДК 021:2015 - 50430000-8 «Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання» 
1. Учасник надає гарантійний лист про те, що послуги з калібрування  засобів  вимірювальної  техніки будуть відповідати вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», ДСТУ EN ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», чинним нормативним документам на методики калібрування засобів вимірювальної техніки та іншім нормативним документам. 
2. Надати документи, що підтверджують наявність у безпосереднього виконавця акредитації НААУ на відповідність вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025, або гарантійний лист від учасника про те, що у разі залучення до надання послуг третіх осіб, вони будуть мати відповідний дозвільний документ, передбачений законодавством України.
3. Надати гарантійний лист про надання доступу до автоматизованої інформаційної системи, що дозволить Замовнику здійснювати віддалений перегляд Сертифікатів калібрування засобами мережі Інтернет та надасть можливість автоматизованого розрахунку міжкалібрувального інтервалу з можливістю виводу на друк результатів розрахунку.
4. Надати гарантійний лист про наявність QR коду на Сертифікатах калібрування для перевірки з можливістю відкриття його електронної версії, не менше ніж у 85% усіх Сертифікатів.
5. Послуги з технічного обслуговування Лічильника часток Solair 3100 PCS-02/26 мають  включати його технічне обслуговування та ремонт, а саме: заміна датчика перепаду тиску та налагодження швидкості потоку, перепрограмування діапазону похибки швидкості потоку, перевірка опору вхідного і вихідного фільтрів вакуумного насосу. В ціну послуги мають бути включені транспортні витрати та вартість комплектуючих. 
6. Запасні частини, які будуть використанні  при  проведенні послуг з ремонту повинні бути новими, оригінальними (надати гарантійний лист від імені Учасника у складі тендерної пропозиції).
7. [bookmark: _Hlk135740093]Гарантійні зобов’язання на виконанні роботи з ремонту (гарантійний лист, із зазначенням гарантійного терміну на виконані роботи) не менше 6-ти місяців від дати приймання Замовником виконаних робіт.



	№ з/п 
	Найменування обладнання
	Заводський номер обладнання
	Тип обладнання
	Ідент. Код обладнання
	Метрологічні характеристики
	Кількість обладнання, шт
	Найменування послуги в редакції Замовника
	Кіль-кість послуг, шт.
	Найменування послуги в редакції Учасника*

	
	
	
	
	
	діапазон
	клас точності
	
	
	
	

	1
	Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM)
	1229
	Термотестер-COM
	ETR-41
	-30...+50 °C
	±0.5°С
	1
	калібрування 
	1
	

	2
	Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM)
	1033
	Термотестер-COM
	ETR-42
	-30...+50 °C
	±0.5°С
	1
	калібрування 
	1
	

	3
	Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM)
	1051
	Термотестер-COM
	ETR-43
	-30...+50 °C
	±0.5°С
	1
	калібрування 
	1
	

	4
	Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM)
	1833
	Термотестер-COM
	ETR-45
	-30...+50 °C
	±0.5°С
	1
	калібрування 
	1
	

	5
	Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM)
	1855
	Термотестер-COM
	ETR-47
	-30...+50 °C
	±0.5°С
	1
	калібрування 
	1
	

	6
	Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM)
	1880
	Термотестер-COM
	ETR-49
	-30...+50 °C
	±0.5°С
	1
	калібрування 
	1
	

	7
	Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM)
	1035
	Термотестер-COM
	ETR-51
	-30...+50 °C
	±0.5°С
	1
	калібрування 
	1
	

	8
	Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM)
	1888
	Термотестер-COM
	ETR-52
	-30...+50 °C
	±0.5°С
	1
	калібрування 
	1
	

	9
	Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM)
	1893
	Термотестер-COM
	ETR-53
	-30...+50 °C
	±0.5°С
	1
	калібрування 
	1
	

	10
	Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM)
	1903
	Термотестер-COM
	ETR-56
	-30...+50 °C
	±0.5°С
	1
	калібрування 
	1
	

	11
	Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM)
	1904
	Термотестер-COM
	ETR-57
	-30...+50 °C
	±0.5°С
	1
	калібрування 
	1
	

	12
	Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM)
	1912
	Термотестер-COM
	ETR-58
	-30...+50 °C
	±0.5°С
	1
	калібрування 
	1
	

	13
	Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM)
	4110
	Термотестер-COM
	ETR-61
	-30...+50 °C
	±0.5°С
	1
	калібрування 
	1
	

	14
	Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM)
	4114
	Термотестер-COM
	ETR-62
	-30...+50 °C
	±0.5°С
	1
	калібрування 
	1
	

	15
	Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM)
	4145
	Термотестер-COM
	ETR-63
	-30...+50 °C
	±0.5°С
	1
	калібрування 
	1
	

	16
	Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM)
	4155
	Термотестер-COM
	ETR-64
	-30...+50 °C
	±0.5°С
	1
	калібрування 
	1
	

	17
	Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM)
	4168
	Термотестер-COM
	ETR-65
	-30...+50 °C
	±0.5°С
	1
	калібрування 
	1
	

	18
	Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM)
	1040
	Термотестер-COM
	ETR-70
	-30...+50 °C
	±0.5°С
	1
	калібрування 
	1
	

	19
	Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM)
	1043
	Термотестер-COM
	ETR-80
	-30...+50 °C
	±0.5°С
	1
	калібрування 
	1
	

	20
	Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM)
	1045
	Термотестер-COM
	ETR-85
	-30...+50 °C
	±0.5°С
	1
	калібрування 
	1
	

	21
	Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM)
	1046
	Термотестер-COM
	ETR-86
	-30...+50 °C
	±0.5°С
	1
	калібрування 
	1
	

	22
	Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM)
	1047
	Термотестер-COM
	ETR-87
	-30...+50 °C
	±0.5°С
	1
	калібрування 
	1
	

	23
	Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM)
	1050
	Термотестер-COM
	ETR-88
	-30...+50 °C
	±0.5°С
	1
	калібрування 
	1
	

	24
	Реєстратор (логер) даних температури - USB
	FC-2
	 
	ETR-02/10M
	-35...+80 °С
	±1.0°С
	1
	калібрування 
	1
	

	25
	Реєстратор (логер) даних температури - USB
	50705
	 
	ETR-05/19M
	-35...+80 °С
	±1.0°С
	1
	калібрування 
	1
	

	26
	Реєстратор (логер) даних температури - USB
	FC-11
	 
	ETR-11/10М
	-35...+80 °С
	±1.0°С
	1
	калібрування 
	1
	

	27
	Реєстратор (логер) даних температури - USB
	FC-17
	 
	ETR-17/69б
	-35...+80 °С
	±1.0°С
	1
	калібрування 
	1
	

	28
	Реєстратор (логер) даних температури - USB
	FC-22
	 
	ETR-22/69б
	-35...+80 °С
	±1.0°С
	1
	калібрування 
	1
	

	29
	Реєстратор (логер) даних температури - USB
	FC-23
	 
	ETR-23/69б
	-35...+80 °С
	±1.0°С
	1
	калібрування 
	1
	

	30
	Реєстратор (логер) даних температури - USB
	
	EL-USB-1
	ETR-06/19M
	-35...+80 °С
	±1.0°С
	1
	калібрування 
	1
	

	31
	Реєстратор (логер) даних температури - USB
	71652
	EL-USB-1
	ETR-07
	-35...+80 °С
	±1.0°С
	1
	калібрування 
	1
	

	32
	Реєстратор (логер) даних температури - USB
	105199
	EL-USB-1
	ETR-08/10M
	-35...+80 °С
	±1.0°С
	1
	калібрування 
	1
	

	33
	Реєстратор (логер) даних температури - USB
	16092239
	LOG32T
	ETR-29/16M
	-40...+70 °С
	±2.0°С
	1
	калібрування 
	1
	

	34
	Реєстратор (логер) даних температури - USB
	16092300
	LOG32T
	ETR-31/19M
	-40...+70 °С
	±2.0°С
	1
	калібрування 
	1
	

	35
	Реєстратор (логер) даних температури - USB
	16092237
	LOG32T
	ETR-32/19M
	-40...+70 °С
	±2.0°С
	1
	калібрування 
	1
	

	36
	Реєстратор (логер) даних температури - USB
	16092281
	LOG32T
	ETR-39/25M
	-40...+70 °С
	±2.0°С
	1
	калібрування 
	1
	

	37
	Реєстратор (логер) даних температури - USB/A(COM)
	7600
	Термотестер-USB
	ETR-68
	-30...+50 °C
	±0.5°С
	1
	калібрування 
	1
	

	38
	Реєстратор (логер) даних температури - USB/A(COM)
	7577
	Термотестер-USB
	ETR-72
	-30...+50 °C
	±0.5°С
	1
	калібрування 
	1
	

	39
	Реєстратор (логер) даних температури - USB/A(COM)
	11261
	Термотестер-USB
	ETR-78
	-30...+50 °C
	±0.5°С
	1
	калібрування 
	1
	

	40
	Реєстратор (логер) даних температури - USB/A(COM)
	11263
	Термотестер-USB
	ETR-79
	-30...+50 °C
	±0.5°С
	1
	калібрування 
	1
	

	41
	Реєстратор (логер) даних температури - USB/A(COM)
	11276
	Термотестер-USB
	ETR-81
	-30...+50 °C
	±0.5°С
	1
	калібрування 
	1
	

	42
	Реєстратор (логер) даних температури - USB/A(COM)
	11209
	Термотестер-USB
	ETR-82
	-30...+50 °C
	±0.5°С
	1
	калібрування 
	1
	

	43
	Реєстратор (логер) даних температури - USB/A(COM)
	7580
	Термотестер-USB
	ETR-89
	-30...+50 °C
	±0.5°С
	1
	калібрування 
	1
	

	44
	Реєстратор (логер) даних температури /термопара (PT1000 class A)
	19712859
	EBI 12-T671
	LTR-05/26
	-20...+150 °С
	±0.1°С
	1
	калібрування термометрів 4 канали
	1
	

	45
	Реєстратор (логер) даних температури /термопара (PT1000 class A)
	19712861
	EBI 12-T671
	LTR-06/26
	-20...+150 °С
	±0.1°С
	1
	калібрування термометрів 4 канали 
	1
	

	46
	Реєстратор (логер) даних температури та тиску/термопара (PT1000 class A) /п'єзорезистивний датчик тиску
	19712196
	EBI 12-TP453
	LРTR-07/26
	0...+150 °С // 0...400 мБар
	±1.0°С // ±15 мбар
	1
	калібрування реєстратора температури 3 канала та тиску1 канал
	1
	

	47
	Лічильник часток (аерозольних)
	1310564001
	MET ONE 6015P
	IZ-01/25
	Діапазон: 0.5…10.0 мкм // Швидкість потоку: 28.3 л/хв (±5%)
	випадкові втрати: 10% (при 2х10^7 част./м^3)
	1
	калібрування 
	1
	

	48
	Світлофільтр (фільтр нейтральної щільності)
	MGO-300(1191647)
	NEUT DENS FS 0.2
	FS-03/68
	0.2 Abs
	±0.003 A
	1
	калібрування 
	1
	

	49
	Світлофільтр (фільтр нейтральної щільності)
	MG2-369(842885)

	NEUT DENS FS 1.0
	FS-01/68
	1.0 Abs
	±0.003 A
	1
	калібрування 
	1
	

	50
	Світлофільтр (фільтр нейтральної щільності)
	MGЗ-287(1196479)

	NEUT DENS FS 2.0
	FS-02/68
	2.0 Abs
	±0.003 A
	1
	калібрування 
	1
	

	51
	Вимірювач потоку повітря
	T83801325014
	AccuBalance 8380
	AIR-01/26
	50...4000 м^3/год
	±5%
	1
	калібрування 
	1
	

	52
	Лінійка вимірювальна металева
	25
	 
	RDISS-01/72
	0...400 мм
	ціна поділки: 0.5 мм
	1
	калібрування 
	1
	

	53
	Лічильник часток 
	130904002

	Solair 3100
	PCS-02/26
	Розмір часток: [0.3...25.0] мкм
	(0.3...1.0мкм): ±0.2 мкм // (1.0...10.0мкм): ±2 мкм
	1
	калібрування 
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	технічне обслуговування та ремонт 
	1
	

	54
	Штангенциркуль 
	5479027
	СD-6СХ
	SC-01/21М
	0...150 мм
	 
	1
	калібрування 
	1
	

	55
	Штангенциркуль 
	751901
	ШЦ-1
	SC-02/71
	0.0...125.0 мм
	2
	1
	калібрування 
	1
	

	56
	Штангенциркуль з цифровою індикацією відліку
	31012
	ШЦЦ-1
	SC-03/63
	0.00...150.00 мм
	 
	1
	калібрування 
	1
	

	57
	Термогігрометр 
	2481
	TFA 30.5010
	TERMH-30/316
	-40...+70 °С // 1...99 %RH
	±1 °C // ±4 %RH
	1
	калібрування (температура, вологість)
	1
	

	58
	Термогігрометр 
	2482
	TFA 30.5010
	TERMH-31/316а
	-40...+70 °С // 1...99 %RH
	±1 °C // ±4 %RH
	1
	калібрування (температура, вологість)
	1
	

	59
	Термогігрометр 
	2483
	TFA 30.5010
	TERMH-32/318
	-40...+70 °С // 1...99 %RH
	±1 °C // ±4 %RH
	1
	калібрування (температура, вологість)
	1
	

	60
	Термогігрометр 
	2484
	TFA 30.5010
	TERMH-33/319
	-40...+70 °С // 1...99 %RH
	±1 °C // ±4 %RH
	1
	калібрування (температура, вологість)
	1
	

	61
	Термогігрометр 
	2497
	TFA 30.5010
	TERMH-34/320
	-40...+70 °С // 1...99 %RH
	±1 °C // ±4 %RH
	1
	калібрування (температура, вологість)
	1
	

	62
	Термогігрометр 
	2498
	TFA 30.5010
	TERMH-35/321а
	-40...+70 °С // 1...99 %RH
	±1 °C // ±4 %RH
	1
	калібрування (температура, вологість)
	1
	

	63
	Термогігрометр 
	2499
	TFA 30.5010
	TERMH-36/321б
	-40...+70 °С // 1...99 %RH
	±1 °C // ±4 %RH
	1
	калібрування (температура, вологість)
	1
	

	64
	Термогігрометр 
	2500
	TFA 30.5010
	TERMH-37/7VR
	-40...+70 °С // 1...99 %RH
	±1 °C // ±4 %RH
	1
	калібрування (температура, вологість)
	1
	

	65
	Термогігрометр 
	2513
	TFA 30.5010
	TERMH-38/9VR
	-40...+70 °С // 1...99 %RH
	±1 °C // ±4 %RH
	1
	калібрування (температура, вологість)
	1
	

	66
	Термогігрометр 
	2514
	TFA 30.5010
	TERMH-39/13VR
	-40...+70 °С // 1...99 %RH
	±1 °C // ±4 %RH
	1
	калібрування (температура, вологість)
	1
	

	67
	Термогігрометр 
	2515
	TFA 30.5010
	TERMH-40/15VR
	-40...+70 °С // 1...99 %RH
	±1 °C // ±4 %RH
	1
	калібрування (температура, вологість)
	1
	

	68
	Термогігрометр 
	2516
	TFA 30.5010
	TERMH-41/3M
	-40...+70 °С // 1...99 %RH
	±1 °C // ±4 %RH
	1
	калібрування (температура, вологість)
	1
	

	69
	Термогігрометр 
	2529
	TFA 30.5010
	TERMH-42/23M
	-40...+70 °С // 1...99 %RH
	±1 °C // ±4 %RH
	1
	калібрування (температура, вологість)
	1
	

	70
	Термогігрометр 
	2530
	TFA 30.5010
	TERMH-43/91
	-40...+70 °С // 1...99 %RH
	±1 °C // ±4 %RH
	1
	калібрування (температура, вологість)
	1
	

	71
	Термогігрометр 
	2531
	TFA 30.5010
	TERMH-44/93
	-40...+70 °С // 1...99 %RH
	±1 °C // ±4 %RH
	1
	калібрування (температура, вологість)
	1
	

	72
	Термогігрометр 
	2532
	TFA 30.5010
	TERMH-45/95
	-40...+70 °С // 1...99 %RH
	±1 °C // ±4 %RH
	1
	калібрування (температура, вологість)
	1
	

	73
	Термогігрометр 
	2545
	TFA 30.5010
	TERMH-46/98
	-40...+70 °С // 1...99 %RH
	±1 °C // ±4 %RH
	1
	калібрування (температура, вологість)
	1
	

	74
	Термогігрометр 
	2546
	TFA 30.5010
	TERMH-47/71
	-40...+70 °С // 1...99 %RH
	±1 °C // ±4 %RH
	1
	калібрування (температура, вологість)
	1
	

	75
	Термогігрометр 
	2547
	TFA 30.5010
	TERMH-48/71
	-40...+70 °С // 1...99 %RH
	±1 °C // ±4 %RH
	1
	калібрування (температура, вологість)
	1
	

	76
	Термогігрометр 
	2548
	TFA 30.5010
	TERMH-49/71
	-40...+70 °С // 1...99 %RH
	±1 °C // ±4 %RH
	1
	калібрування (температура, вологість)
	1
	

	77
	Термогігрометр 
	2561
	TFA 30.5010
	TERMH-50/71
	-40...+70 °С // 1...99 %RH
	±1 °C // ±4 %RH
	1
	калібрування (температура, вологість)
	1
	

	78
	Термогігрометр 
	2562
	TFA 30.5010
	TERMH-51/71
	-40...+70 °С // 1...99 %RH
	±1 °C // ±4 %RH
	1
	калібрування (температура, вологість)
	1
	

	79
	Термогігрометр 
	2563
	TFA 30.5010
	TERMH-52/71
	-40...+70 °С // 1...99 %RH
	±1 °C // ±4 %RH
	1
	калібрування (температура, вологість)
	1
	

	80
	Термогігрометр 
	2564
	TFA 30.5010
	TERMH-53/71
	-40...+70 °С // 1...99 %RH
	±1 °C // ±4 %RH
	1
	калібрування (температура, вологість)
	1
	

	81
	Термогігрометр 
	2577
	TFA 30.5010
	TERMH-54/71
	-40...+70 °С // 1...99 %RH
	±1 °C // ±4 %RH
	1
	калібрування (температура, вологість)
	1
	

	82
	Термогігрометр 
	2578
	TFA 30.5010
	TERMH-55/71
	-40...+70 °С // 1...99 %RH
	±1 °C // ±4 %RH
	1
	калібрування (температура, вологість)
	1
	

	83
	Віскозиметр 
	171155
	 
	VA-01/66
	0.35...10000 мм^2/с
	 
	1
	калібрування 
	1
	

	84
	Термометр цифровий
	202104038

	Promedica Flex
	TR-133 
	+32.0...+43.0 °C
	±0.01°C
	1
	калібрування 
	1
	

	85
	Барометр-анероїд метеорологічний 
	684
	БАММ-1
	BAR-01/65
	80...106 кПа
	0.2 кПа
	1
	калібрування 
	1
	

	86
	Віскозиметр Уббелоде капілярний для автоматичного вимірювювання
	1043993
	 
	VC-03/66
	1.50 мм
	 
	1
	калібрування 
	1
	

	87
	Віскозиметр Уббелоде капілярний для автоматичного вимірювювання
	1062990
	 
	VC-04/66
	0.84 мм
	 
	1
	калібрування 
	1
	

	88
	Прилад для вимірювання в системах вентиляці багатофункціональний (Анемометр + Канал вимірювання)
	02617291; зонд тип 0635.1535  №10281013

	Testo 435-4
	MAN-01/26
	-50...+150 °С // 0...+20 м/с // 0...+100 %RH
	±0.1 °C // ±0.1 м/с // ±0.1 %RH
	1
	калібрування 
	1
	

	89
	Пробовідбірник повітря (активний)
	AH 1801
	VF8023
	IZ-02/25
	180 л/хв
	 
	1
	калібрування 
	1
	

	90
	Секундомір електронний
	3000115
	Junso JS-309
	SM-05/65
	0…30 хв; 0.5…3 год
	 
	1
	калібрування 
	1
	

	91
	Секундомір (таймер) електронний
	б/н
	RST-04165
	SM-06/65
	0.5…180 хв
	(0.5…60 хв): ±0.7 с
	1
	калібрування 
	1
	

	92
	Секундомір (таймер) триканальний
	1
	WB-388
	SM-04/71
	0…24 год; 0…59 хв; 0…59 с
	±1 с
	1
	калібрування 
	1
	

	93
	Спектрофотометр УФ/Вид
	SN 22806941

	Agilent 8453
	SP-02/66
	190...1100 нм // 0...2.5 A
	±0.5нм
	1
	калібрування 
	1
	



